附件5：

江苏省农机购置补贴机具安装确认表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购机者名称 | |  | | | 详细地址 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | 安装地点 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 供货单位名称 | |  | | | 联系人 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 联系电话 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编号 | 产品主要参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 补贴额一览表或产品型号的基本要求 | | 实际  安装  情况 |
| 简易保鲜储藏设备( ) | 微孔增氧设备( ) | | 微灌设备首部系统（ ） | 烘干机（ ） | | 农用地源热泵机组（　　） | | | 固液分离机（ ） | | 蘑菇灭菌器（ ） | 食用菌接种机（ ） | 茶园防霜机（ ） | 秸秆压块制粒设备（ ） | 水产养殖环境监控与管理设备（ ） | |
| 1 | 规格型号 | 规格型号 | | 规格型号 | 规格型号 | | 规格型号 | | | 规格型号 | | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | |  | |  |
| 2 | 库体容积 | 电机型号/功率 | | 流量 | 批处理量（吨） | | 主机制热功率 | | | 电机总功率 | | 电机型号 | 电机型号 | 电机型号 | 电机型号 | 功率 | |  | |  |
| 3 | 压缩机功率 | 风机或压缩机型号 | |  | 外形尺寸 | | 制热温度范围 | | |  | | 功率 | 功率 | 功率 | 功率 | 溶氧测量范围 | |  | |  |
| 4 | 冷风机功率 | 气泵和配套电机数量 | |  | 电机总功率 | | 主机制冷功率 | | |  | | 容积 | 接种能力 |  | 模孔个数 | 水温测量范围 | |  | |  |
| 5 | 单位立方米所拥有的功率 | 通气主管规格 | |  | 燃烧器规格型号 | | 制冷温度范围 | | |  | |  |  |  | 生产率 | 测控距离 | |  | |  |
| 6 | 围护材料 | 通气主管+微孔增氧管总长 | |  |  | |  | | |  | |  |  |  |  | 响应时间 | |  | |  |
| 说明 | 按照库体容积和单位立方米功率进行验收。达到定额一览表中规定的基本配置和参数的，按每立方米补贴标准与实际容积计算补贴额；未达到定额一览表中规定的基本配置和要求的，不予补贴。 | 对照产品型号功率，按一览表中规定的功率大小、气泵和电机数量、微孔增氧管加通气主管总长3个指标验收，若实际小于一览表中规定的参数，不补贴。 | | 首部要按GB50485规定配备，含加压设备、过滤器、施肥（药）装置，量测和控制设备。 | 批处理量达到补贴额一览表的参数要求，其它按产品型号规定的参数验收。 | | 按补贴机具补贴额一览表中的配置及参数验收。 | | | 按补贴机具补贴额一览表中的配置及参数验收。 | | 按补贴机具补贴额一览表及产品规定的配置、参数验收。容积以安装验收结果为准，达不到该档容积标准不给予补贴。 | 接种能力不得小于每小时4000袋（瓶）；其它按补贴机具补贴额一览表及产品规定的配置、参数验收。 | 按补贴机具补贴额一览表中的配置及参数验收。 | 按补贴机具补贴额一览表中的配置及参数验收，主机功率、模孔个数、生产率达不到产品型号规定参数的，不予补贴。 | 按补贴机具补贴额一览表及产品规定的配置、参数验收。 | |  | |  |
| 结论 | | 合格（ ） 不合格（ ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供货单位签字盖章： | | 年 月 日 | | | 购机者签字: |  | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 乡镇核实意见 | |  |  | | （签字盖章） |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  | | 年 月 日 | |